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	序号
	指标名称
	具体需求

	1
	道闸尺寸
	南部基地道闸总长度15米，其中，机动车进口5米，机动车出口5米，电动车进口2.5米，电动车出口2.5米。

	2
	旧安全岛利用
	沿用旧混凝土安全岛，清理、修补对旧安全岛表面破损、开裂处；开槽后恢复，表面刷黄黑相间反光漆。

	3
	拆除旧设备
	拆除旧道闸、旧识别立柱/一体机、旧雷达、旧地感线圈、旧控制箱、旧伸缩门（含电机、帘片、导轨、控制箱等）等设备。

	4
	线缆埋深
	线管采用PVC阻燃管或镀锌钢管，线缆采用国标铜芯。新线缆穿管埋深不小于200mm；完成后恢复路面。

	5
	车牌识别核心性能
	白天识别率≥98.5%，夜间/弱光≥97%；识别响应≤1秒；支持蓝牌、绿牌、黄牌；识别距离2—6m；含LED显示屏、补光灯模块。

	6
	安全防砸
	具备地感防砸、遇阻反弹防砸能力；防砸触发准确率大于90%，遇阻反弹响应时间≤0.2秒

	7
	道闸硬件
	采用无刷直流机芯；直杆道闸起落时间≤3秒；整机户外防护等级≥IP54；机芯无故障起落寿命≥300万次；机箱采用1.5mm冷轧钢板/镀锌板，户外静电喷塑，防锈处理；闸杆采用铝合金直杆，贴红白反光膜；立柱采用镀锌钢管，壁厚≥2.0mm，喷塑处理。

	8
	电脑与操作系统
	服务器电脑：CPU i5-12400或以上；内存16GB DDR4；硬盘512GB SSD + 1TB HDD；23.8寸或以上显示器；千兆网卡。操作系统：Windows 11专业版64位。

	9
	系统合规与稳定
	自动抓拍、识别、保存车牌；车辆通行记录、抓拍图片存储时长≥90天；支持断网脱机连续运行≥7天，网络恢复后数据无丢失、自动同步；支持黑白名单；支持自定义查询、导出、打印进出车辆记录。

	10
	质保与服务保障
	整机软硬件免费质保期≥1年，道闸机芯、识别摄像机、主控主板核心部件免费质保期≥2年；提供工作日8小时技术支持，非工作日远程指导；现场到场时间≤4小时，重大故障12小时内修复。



